ARCHITETTURE DEI SISTEMI DI ELABORAZIONE -> PROGRAMMAZIONE

MOV r12, sp

PUSH {r4-r8, r10-r11, lr}

ldr r4, [r12] ;PN

ldr r5, [r12, #4] ;PI

udiv r8, r0, r6

Quando ho un numero di argomenti più grande di 4, sposto lo stack su r12 e poi prendo gli argomenti mancanti con ldr, impostando l’offset.